0
control 0
1
10
<->
40
30
30
20
1

400
Flip the right side to the left side




control 1
1
10
|
40
85
30
20
1

400
Flip the bottom to the top




control 2
1
10
Confirm
90
85
50
20
1

400
Save the changes to the source




control 3
0
10
Flip Y
5
65
50
20
1

400





control 4
0
10
Flip X
5
10
50
20
1

400





